Клапаны микрометрические – термостатические
*Ручной проходной клапан с простой регулировкой,
хромированный с возможностью подключения переходников (R179, R178)
и отводом с герметичным\*
\*отводы с герметичным уплотнением для размеров 3/8’ и 1/2'*



Гидравлические модели и характеристики

 *В таблице, приведенной ниже, указаны значения Ку ссылаясь к позиции клапана, всегда открытого.*